|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание | Един. |
| 1 | Фургон изотермический, бескаркасная сэндвич-панельная конструкция. Сэндвич-панели 60мм; Наружная обшивка - плакированный металл толщ.0,7мм; Наполнитель Теплекс;  Внутренняя отделка: оцинкованный лист 0,7 мм;  Пол: противоскользящий пластик, фанера 15мм, утеплитель Теплекс, оцинкованный лист толщина 0,7мм | 1 шт. |
| 2 | Дверь боковая (правая) (не в базовой версии) | 1 к-т. |
| 3 | Трап с упором на грунт (не в базовой версии) | 1 шт. |
| 4 | Задние распашные ворота 270º | 1 шт. |
| 5 | Освещение 24V управление с кабины автомобиля | 4-8 шт. |
| 6 | Автономный Отопитель Планар 4Д либо кондиционер воздушный (в зависимости от требований к перевозке) | 2 шт. |
|  |  |  |

Кузов фургон

Изотермический

ООО «НПК»Спецфургон»