Автомобиль – вахтовый автобус служит для доставки ремонтных, строительных, геолог разведывательных и прочих бригад к объекту.

Вахтовый автобус 28 или 22 места на шасси КамАЗ 43118-50, а также 12,14 мест с грузовым отсеком.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шасси КАМАЗ 43118-50 | 1 |
| 2 | Кузов-фургон:  с глухими скосами изготовлен из сэндвич панелей по бескаркасной технологии по периметру обвязан уголком из плакированной стали;  Толщина панели 50 мм.;  Наружная обшивка – плакированный металл; Внутренняя обшивка – пластик белого цвета;  Потолок - белого цвета;  Утеплитель - экстрадированный пенополистирол;  Петли оцинкованные;  Покрытие пола - автолайн и резиновая дорожка;  Климатический условия кузова-фургона бескаркасной технологии позволяют производить эксплуатацию при: tC -45 , +50; | 1 |
| 3 | Отопитель воздушный «ПЛАНАР 8Д» | 1 |
| 4 | Отопитель от системы ДВС, установлен в передней и задней частях салона | 2 |
| 5 | Пульт управления калорифером из салона водителя | 1 |
| 6 | Дверь входная одностворчатая (в передней части правой панели кузова-фургона) с глухим окном двойного остекления. Внутри кузова, с обеих сторон входа поручни. Над дверью входа один плафон подсветки, который включаются при открывании двери салона. Вход занижен на две ступеньки + две откидные ступеньки. Световая сигнализация на открывание двери салона (устанавливается в кабине водителя) | 1 |
| 7 | Дверь одностворчатая (аварийный выход) с глухим окном, устанавливается в задней части кузова | 1 |
| 8 | Трап (для аварийного выхода) 4-х ступенчатый | 1 |
| 9 | Окна двойного остекления, вклеиваемый стеклопакет панорамного вида со светозащитными шторами, два окна с форточкой по одной на каждой стороне остальные глухие | 1 |
| 10 | Сиденье с ремнями безопасности, материал венилизкожа, + два в кабине | 22-28 |
| 11 | Переговорное устройство «кабина-кузов» АДФ 03 | 1 |
| 12 | Люк аварийно–вентиляционный с вентилятором | 2 |
| 13 | Плафон освещения на 24V | 6 |
| 14 | Выключатель освещения. (Устанавливается на передней панели кузова-фургона. Выключатель обозначить надписью «Освещение салона» | 1 |
| 15 | Огнетушитель ОП-5 | 2 |
| 16 | Молоток разбивания стекла |  |
| 17 | Клапан избыточного давления (для вентиляции салона) | 2 |
| 18 | Ящик инструментальный покупной | 2 |
| 19 | Брызговики | 1 |
| 20 | Противооткатные упоры | 2 |
| 21 | Аптечка автомобильная |  |
| 22 | Знак аварийной остановки |  |