**Автомобиль специальный** (**ПАРМ) с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 43118-50**

**Описание фургона**

**Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ)** предназначена для выполнения широкого перечня работ по ремонту и восстановлению техники в условиях отсутствия стационарных ремонтных баз, а также для проведения планового технического обслуживания различной техники.
На заднем свесе автофургона смонтирован **КМУ ИМ-50** для проведения грузоподъемных работ весом до 2 тонн.

**Общие описание**

Кузов-фургон ПАРМ с КМУ из сэндвич панелей, бескаркасного типа, разделен на утепленный фургон и открытую площадку. На скосах фургона размещены **окна с двойным остеклением**. В ночное время освещение кабины кузова-фургона электрическое от фонарей освещения (24В, 220В).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Фара ФГ-128 | 8 |
| 2 | Сиденье спальное ,откидное (сверху в низ) | 2 |
| 3 | Люк аварийно-вентиляционный | 1 |
| 4 | Фонарь освещения (24 В,21Вт) | 8 |
| 5 | .Переговорное устройство АДФ О3 | 1 |
| 6 | Дверь входная одностворчатая с окном | 1 |
| 7 | Лестница откидная | 1 |
| 8 | Огнетушитель ОП-2 с креплением | 2 |
| 9 | Отопитель ОС-7 | 1 |
| 10 | Люк контейнера под кислородный баллон | 1 |
| 11 | Кислородный баллон 40 л | 1 |
| 12 | Контейнер под кислородный баллон | 1 |
| 13 | Автономный отопитель Планар 4 | 1 |
| 14 | Генератор EG-202.7 | 1 |
| 15 | Пропановый баллон 50 л | 1 |
| 16 | Контейнер под пропановый баллон | 1 |
| 17 | Борт откидной | 2 |
| 18 | Дверь одностворчатая в задней части фургона с окном, имеющая защитную решетку | 1 |
| 19 | Лестница в борту | 1 |
| 20 | Розетка 220 В, двойная | 2 |
| 21 | Окно поворотно-откидное | 1 |
| 22 | Сиденье рундук | 2 |
| 23 | Электро-шкаф | 1 |
| 24 | Внешний подвод электроэнергии (20 кВт,380В) | 1 |
| 25 | Люк двухстворчатый рабочего отсека для обслуживания сварочного агрегата « Denyо» модель DLW-400ESW ,с доступом для заправки агрегата топливом,и отводом выхлопного газа | 1 |
| 26 | Люк рабочего отсека для выдвижения сварочного агрегата «Denyo» | 1 |
| 27 | Сварочный агрегат «Denyo» | 1 |
| 28 | Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB30B | 1 |
| 29 | Люк для ТО и ТР КПП 154 | 1 |
| 30 | Багажник на крыше фургона | 1 |
| 31 | Стол откидной | 1 |

**Комплектация шкафа инструментального**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Бензопила HUSQVARNA 2.9 кВт /3.8 | 1 |
| 2 | УШМ GWS-11-125 BOSCH | 1 |
| 3 | УШМ GWS-24-230 BOSCH | 1 |
| 4 | Домкрат TOR 1065 | 1 |
| 5 | Удлинитель на катушке 50 м с кабелем КГХЛ 3-2,5 | 1 |
| 6 | Редуктор с резаком «Маяк-2-01» со шлангом 25 м | 10 |
| 7 | Строп текстильный СТП Q=5 ширина ленты 150 мм , длина 3м | 2 |
| 8 | Кувалда STURM ,6 кг | 1 |
| 9 | Кувалда STURM , (4 кг) | 1 |
| 10 | Молоток слесарный VIRA 500 гр. | 1 |
| 11 | Набор торцовых головок JTC K4222 12ти гранных 1/2” 8-32 мм в кейс - | 1 |
| 12 | Ножовка по металлу GROSS 77600 PIRANHA 300 мм | 1 |
| 13 | Пассатижи NORGAU N251-160 n 251-160 силовые | 1 |
| 14 | Топор MATRIX 21647 800 г. фибергласовое топорище | 1 |
| 15 | Набор ключей комбинированных THORVUK CWS0025 (6-32мм) | 1 |
| 16 | Ремень крепления с натяжным устройством с крюками | 2 |
| 17 | Лопата штыковая FISKARS 1026686 | 1 |
| 18 | Лопата совковая FISKARS 1026685 | 1 |
| 19 | Ручной труборез Reed Hinged H4S (арт.03120) для резки толстостенных труб 114-168 | 1 |
| 20 | Ручной труборез Reed Hinged H12S (арт.03150) для резки толстостенных туб из стали диаметром 219-325 | 1 |
| 21 | Мотопомпа DAISHIN SST-80YD 4,76 л/с,51000л/ч | 1 |
| 22 | Строп канатный 4 СК -5/8000 | 1 |
| 23 | Ножницы по металлу BESSEY D16L | 1 |
| 24 | Набор ключей искробезопасных (от 24-55) (ООО «ЭНТУЗИАСТ –С»-арт 043298, арт020269 ,арт 020271 , арт020273 ,арт020275 ,арт 043299) | 1 |
| 25 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR36 VЕ-2-LI | 1 |
| 26 | Центратор звеньевой наружный ЦЗН211 диам.159,219,273,325 | 2 |
| 27 | Краскораспылитель WALMEC 10060.15 HVLP | 1 |
| 28 | Печь для прокалки электродов-ЭТМ-10/400 | 1 |
| 29 | Сварочный выпрямитель ВДМ 1202с | 1 |
| 30 | Сварочный кабель КГ | 35-25 м |
| 31 | Переноска автомобильная с фонарем освещения 24 В | 1 |